**福 建 中 医 药 大 学**

**信 息 化 服 务 采 购 询 价 工 作 单**

公司名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程、服务名称 | 参考型号 | 数量 | 价格  （万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 功能需求详见附件 |
| 合 计 | | | |  |  |

联系人： 联系电话：

1、拟参与询价公司要完成技术偏离表及供货时间。

2、报价均为福州现场交货人民币价。

3、报价的产品应提供原厂的产品彩页或软件说明书（成品软件）。

4、询价单一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年4月30日 上午9:30，地点----图书馆六楼会议室。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.5Gbps宽带接入服务**

1.要求运营服务商提供不低于2.5Gbps恒定独享带宽的Internet专线宽带，支持IPv4、IPv6接入；

2.要求宽带专线上联节点为运营服务商城域主干节点，由用户接入端通过该宽带专线到达运营服务商骨干网（省网出口对端节点）的路由跳数≤4，平均时延≤30ms；

3.要求运营服务商需提供必要的接口设备和模块在招标人指定地点提供接入，保证宽带专线连通；

4.要求运营服务商提供不少于16个的INTERNET公有IPV4地址；提供不少于一段/56位掩码的INTERNET公有IPV6地址。

5.要求具有较好的网络国际出口带宽，由用户接入端通过该宽带专线到达国际出口对端节点的平均时延≤200ms；

6.要求运营服务商具有良好的服务保障能力:

6.1 要求指定专门的项目服务负责人及联系方式（联系电话、电子邮箱等），负责服务质量的保障及故障的协调处理；

6.2 要求运营服务商在采购人所在旗山校区校内设有服务网点机构，要求设立7×24小时的不间断通信维护支撑保障和7×24小时网络监控，可及时向采购人通报网络故障，并负责跟踪故障的全程处理；

6.3 采购人在使用宽带专线过程中发生通信故障，中标人应及时处理，尽快完成故障修复。由于中标人方面原因（线路、设备等故障）导致通信服务完全中断的，中标人须在4小时内完成修复；由于中标人方面原因（线路、设备等故障）导致通信服务质量不满足要求的，中标人须在48小时内完成修复。

**1.8Gbps宽带接入服务**

1.要求该链路上下行速率恒定，不小于1800Mbps

2.接入服务提供商提供网络安全问题解决方案

3.要求提供到接入服务提供商数据机房千兆光口连接

4.要求服务期内提供全年7\*24小时宽带链路免费维护服务

5.要求提供不少于16个公网IP地址

6.要求提供短信网关接入服务，每年不少于200000条短信

**2.5Gbps宽带接入及光纤专线互联服务**

1、要求该链路上下行速率恒定，不小于2500Mbps

2、接入服务提供商提供网络安全问题解决方案

3、要求提供到接入服务提供商数据机房千兆光口连接

4、要求提供线路的维护和保养，应及时排除线路、设备、网络故障。

5、要求服务期内提供全年7\*24小时宽带链路免费维护服务

6、要求提供不少于32个公网IP地址

7、要求包含福建中医药大学旗山校区和屏山校区间的6芯裸光纤专线互联服务