|  |
| --- |
| **福建中医药大学（屏山校区）综合楼消防管网系统更新设备采购项目清单** |
| **序号** | **设备名称** | **设备参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
|  | 离心式泵 | 消火栓泵 XBD10.0/15G-GDL(流量15L/S 扬程95M 功率22KW） | 台 | 1 |  |  |
|  | 离心式泵 | 喷淋泵 XBD8.0/30G-L（流量30L/S 扬程80M 功率37KW） | 台 | 1 |  |  |
|  | 电气控制柜 | 双电源柜 160A | 台 | 1 |  |  |
|  | 电气控制柜 | 消火栓直接启动带应急柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 电气控制柜 | 喷淋星三角启动带应急柜 | 台 | 1 |  |  |
|  | 低压碳钢管 | 镀锌钢管 DN150 | m | 36 |  |  |
|  | 低压碳钢管 | 镀锌钢管 DN100 | m | 50 |  |  |
|  | 低压碳钢管 | 镀锌钢管 DN65 | m | 50 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 镀锌直通DN65 | 个 | 8 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 镀锌正三通 DN65 | 个 | 2 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 镀锌90°弯头 | 个 | 10 |  |  |
|  | 黄铜球阀 | DN65 | 个 | 3 |  |  |
|  | 螺纹浮球阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 明杆防护闸阀 DN200 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 明杆防护闸阀 DN150 | 个 | 16 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 明杆防护闸阀 DN100 | 个 | 16 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 防护水锤消除器 DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 防护水锤消除器 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 油性软接头 DN150 | 个 | 4 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 油性软接头 DN100 | 个 | 6 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | Y型伸缩过滤器 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | Y型伸缩过滤器 DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 低压碳钢螺纹法兰 | 法兰 DN200 | 副/片 | 4 |  |  |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 法兰 DN150 | 副/片 | 26 |  |  |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 法兰 DN100 | 副/片 | 26 |  |  |
|  | 流量计 | 水流流量开关 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 流量计 | 水流流量开关 DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 压力仪表 | 低压压力开关 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 压力仪表 | 低压压力开关 DN100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 低压法兰阀门 | 泄压阀 DN150 | 个 | 1 |  |  |
|  | 低压碳钢焊接法兰 | 法兰 DN150 | 副/片 | 1 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 偏心异径管 DN200 | 个 | 2 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 正三通 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 90°弯头 DN150 | 个 | 11 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 正三通 DN100 | 个 | 8 |  |  |
|  | 低压碳钢管件 | 90°弯头 DN100 | 个 | 8 |  |  |
|  | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤30kw) | 台 | 4 |  |  |
|  | 报警装置 | 湿式报警阀 DN150 | 组 | 1 |  |  |
|  | 报警装置 | 雨淋阀 DN150 | 组 | 1 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 明杆防护闸阀 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 信号阀 DN150 | 个 | 1 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | Y型伸缩过滤器 DN150 | 个 | 2 |  |  |
|  | 焊接法兰阀门 | 油性软接头 DN150 | 个 | 4 |  |  |
|  | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管 DN150 | m | 18 |  |  |
|  | 消防稳压泵 | XBD6.0/1.1W-DO（流量1.1L/S 扬程 60M 功率1.5KW ） | 台 | 2 |  |  |
|  | 气压罐 | SQL800\*1.6 | 台 | 1 |  |  |
|  | 稳压泵控制柜 | 稳压一用一备/4kw | 台 | 1 |  |  |
|  | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) | 台 | 2 |  |  |
|  | 旧设备拆除费用 | 1、消防水泵及管道等相关旧设备拆除费用 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装调试费 | 1、本次采购的所有设备按消防要求规范安装并调试，恢复综合楼消防水系统正常运行。2、其中泵房内未更换的2台泵（消火栓泵、喷淋泵各1台）维修保养 | 项 | 1 |  |  |